EXISTE UNA SOLUCIÓN QUE INHIBA AL CORONAVIRUS

Si Nanoe X de PANASONIC.

* Inhibe más del 99 por ciento de la actividad del SARS-CoV-2 con la tecnología nanoe™ X de Panasonic.
* Nanoe™ X genera radicales hidroxilo que atacan las partículas de los contaminantes y capturan el hidrógeno de sus proteínas para descomponerlos e inhibir sus efectos dañinos.

¿Sabías que puedes inhabilitar más del 99 por ciento de la actividad del SARS-CoV-2 en tu casa u oficina? Así es, la tecnología nanoe™ X de Panasonic inhibe el crecimiento de bacterias y virus presentes en el aire, así como hongos y alergenos adheridos en cualquier superficie.

Nanoe™ X es un dispositivo que recopila la humedad invisible en el aire y, mediante la aplicación de alto voltaje a la misma, genera radicales hidroxilo (partícula de agua atomizada electrostática de tamaño nanométrico) con un periodo de vida útil de 10 minutos. Estos radicales atacan las partículas de los contaminantes y capturan el hidrógeno de sus proteínas para descomponerlos e inhibir sus efectos dañinos. De esta forma, nanoe™ X purifica y desodoriza el aire y las superficies de un determinado espacio y también ayuda a evitar las alergias.

En México, las cualidades de esta tecnología las podemos encontrar en el aire acondicionado (AA) Mini Split Premium Inverter CS-S12WKV, el Single Split de casette S-24PU2V6-6 (también en capacidades 34 y 48) y como accesorio adicional para los VRF S-22MU2E5A (también en capacidades 28, 36, 45, 56, 60, 73, 90, 106, 140 y 160).

Además, las aplicaciones van más allá del hogar y las oficinas, ya que, gracias a su capacidad inhibitoria, los beneficios de Nanoe™ X también se pueden aprovechar en sistemas de transporte, estadios deportivos, gimnasios, hoteles, restaurantes, consultorios médicos y hasta en hospitales.

Cabe destacar que esta tecnología es el resultado de más de 20 años de investigación y actualmente está certificada por Texcell, una organización global de investigación especializada en pruebas virales, eliminación viral, creación de perfil inmunológico, e investigación y desarrollo de bancos de celdas GMP.

Esta certificación se emitió luego de una prueba para demostrar los efectos de esta tecnología sobre el coronavirus causante de la covid-19. El experimento consistió en exponer, durante 24 horas, una gaza saturada con una solución del SARS-CoV-2 a 0.7 m de distancia de uno de sus sistemas de AA con tecnología nanoe™ X en un espacio de 6.7 m3. Los resultados arrojaron que en las primeras 4 horas se inhibe el 42.4 por ciento de la actividad del coronavirus; a las 8 horas, se inhabilita el 91.4 por ciento; y, a las 24 horas, el 99.7 por ciento.

Actualmente, a pesar de las recomendaciones de organismo internacionales y las medidas de sana distancia, la covid-19 continúa causando estragos, pero con la tecnología nanoe™ X en nuestros sistemas de climatización podemos garantizar que nuestros espacios estén libres de cualquier contaminante.

Fuente: MUNDO HVAC&R